<s>飞思卡尔</s>
<s>、无线节能组 、无线节能组 （1）车模 ）车模 自行制作车模，不允许使用传统车轮支撑车模运行。</s><s>可以使用履带、整体滚 动、爬行机构、气垫等类型的运动方式。</s><s>如果车模是脱离地面运行，则需要从车模上下垂一个终端带有磁铁的物体， 接触赛道表面， 它的作用： （1） 用于指示车模运行是否还在赛道边界内； （2） 用于触发感应线圈计时系统。</s><s>对于无线节能系统， 除了可以利用从无线线圈接收到的电能之外， 也允许使 用车体上存储的机械动能、势能（压缩气体、弹簧、橡皮筋） 、光能电池进行辅 助驱动，车上预储机械势能总量不能超过2000焦耳。</s><s>不允许使用化学能源。</s><s>（2）传感器 ）传感器 允许电磁感应线圈进行赛道引导线的检测， 也允许使用摄像头传感器进行赛 道检测。</s><s>（3）比赛赛道 ）比赛赛道 比赛是在PVC赛道上进行，赛道采用电磁线进行引导，赛道也同时具有黑色 边界线。</s><s>赛道中可能存在的元素包括表2中所有的元素。</s><s>比赛赛道发车区中安放有无线发射线圈，通过交变电流，产生交变磁场。</s><s>车 模通过接收线圈获得电能， 对车模上的储能法拉电容进行充电。</s><s>关于无线充电线 圈具体技术规格以及制作方式， 无线接收线圈的规格以及制作方式将会另行发布 文档进行说明。</s>
